{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Cálculo","Compressão","Perfis","fy","Soldagem","Pintura"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":27,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Cálculo","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Verificação dos Esforços Resistentes de Perfis W"]
["Nc,Rd=",{"$f":"IF(MAX(H2,H4,H6)>=200,\"Peça Esbelta\",Compressão!B30)","v":311.25342719928386},"kN","Lx=",3000,"mm","lx=",{"$f":"(Lx*Kx)/(rx*10)","v":28.544243577545195}]
["Mmáx=",null,"m.kN","Kx=",1]
["Vmáx=",null,"kN","Ly=",3000,"mm","ly=",{"$f":"(Ly*Ky)/(ry*10)","v":136.36363636363637}]
[null,null,null,"Ky=",1]
["Perfil:",23,null,"Lz=",3000,"mm","lx=",{"$f":"(Lz*Kz)/(r0*10)","v":114.50381679389312}]
["Aço:",2,null,"Kz=",1]
["fy=",{"$f":"IF(B7=1,fy!B2,IF(B7=2,fy!B3,fy!B4))","v":345},"MPa ","E=",200000,"MPa "]
["fu=",{"$f":"IF(B7=1,fy!C2,IF(B7=2,fy!C3,fy!C4))","v":450},"MPa ","G=",77000,"MPa "]
["d=",260,"mm","ga1=",1.1000000000000001,"(Combinações Normais)"]
["bf=",102,"mm"]
["tw=","6,4","mm"]
["tf=",10,"mm"]
["d'=",220,"mm"]
["A=","36,6","cm²"]
["Ix=",4046,"cm4"]
["Iy=",178,"cm4"]
["J=","10,34","cm4"]
["r0=","2,62","cm"]
["Cw=",27636,"cm6"]
["rx=","10,51","cm"]
["ry=","2,2","cm"]

{"sheet":"Compressão","index":1,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Cálculo da Força resistente de compressão de perfis W laminados"]
[]
["Esbeltez da Alma (AA)"]
["b/t=",{"$f":"d_linha/tw","v":34.375}]
["b/t lim=",{"$f":"1.49*SQRT(E/fy)","v":35.874984219559224},{"$f":"IF(B4<B5,\"Qa=1\",\"Alma esbelta: Qa<1\")","v":"Qa=1"}]
["bef=",{"$f":"MIN(1.92*tw*SQRT(E/fy)*(1-0.34/B4*SQRT(E/fy)),d_linha)","v":220},"mm"]
["Aef=",{"$f":"A-(d_linha-bef)*tw/100","v":36.6},"cm²"]
["Qa=",{"$f":"IF(B4<B5,1,Aef/A)","v":1}]
[]
["Esbeltez da Mesa (AL)"]
["b/t=",{"$f":"(bf/2)/tf","v":5.0999999999999996}]
["b/t lim=",{"$f":"0.56*SQRT(E/fy)","v":13.483215545606152}]
["Qs=",{"$f":"IF(B11<B12,1,\"Qs<1\")","v":1}]
[]
["Fator de redução flambagem local"]
["Q=",{"$f":"B8*B13","v":1}]
[]
["Forças Axiais Elásticas"]
["Nex=",{"$f":"(PI())^2*E*Ix/(Kx*Lx)^2*10","v":8873.8709792905647},"kN"]
["Ney=",{"$f":"(PI())^2*E*Iy/(Ky*Ly)^2*10","v":390.39768519864572},"kN"]
["Nez=",{"$f":"((PI())^2*E*Cw/(Kz*Lz)^2*1000+G*J*10)/(r0*10)^2","v":20428.665359714381},"kN"]
[]
["Esbeltez reduzida"]
["l0=",{"$f":"SQRT(Q*A*100*fy/(MIN(B19:B21)*1000))","v":1.7984421530077699}]
[]
["Fator de Redução"]
["c=",{"$f":"IF(B24<=1.5,0.658^(B24^2),0.877/(B24^2))","v":0.27114815072401383}]
[]
["Força Axial Resistente de Cálculo"]
["Nc,Rd",{"$f":"B27*Q*A*100*fy/gama_a1/1000","v":311.25342719928386},"kN"]

{"sheet":"Perfis","index":2,"n_rows":92,"n_cols":25,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,1,6],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,5],[0,19,0,20],[0,21,1,21],[0,22,1,22],[0,23,1,23],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,0,12],[0,13,0,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18]]}
["BITOLA","Massa Linear","d","bf","Espessura",null,"h","d'","Área","Eixo X - X",null,null,null,"Eixo Y - Y",null,null,null,"r t","I t","Esbeltez",null,"Cw","u","BITOLA"]
[null,null,null,null,"tw","tf",null,null,null," Ix ","Wx","rx","Zx","Iy","Wy","ry","Zy",null,null,"Aba","Alma"]
["mm x kg/m","Kg/m","mm","mm","mm","mm","mm","mm","cm2"," cm4 ","cm3","cm","cm3","cm4","cm3","cm","cm3","cm","cm4","bf / 2tf","d' / tw","cm6","m2/m","mm x kg/m"]
["W 150 x 13,0",13,148,100,"4,3","4,9",138,118,"16,6",635,"85,8","6,18","96,4",82,"16,4","2,22","25,5","2,6","1,72","10,2","27,49",4181,"0,67","W 150 x 13,0",{"$f":"D4/2/F4","v":10.204081632653061}]
["W 150 x 18,0",18,153,102,"5,8","7,1",139,119,"23,4",939,"122,8","6,34","139,4",126,"24,7","2,32","38,5","2,69","4,34","7,18","20,48",6683,"0,69","W 150 x 18,0",{"$f":"D5/2/F5","v":7.183098591549296}]
["W 150 x 22,5 (H)","22,5",152,152,"5,8","6,6",139,119,29,1229,"161,7","6,51","179,6",387,"50,9","3,65","77,9","4,1","4,75","11,52","20,48",20417,"0,88","W 150 x 22,5 (H)",11.515151515151516]
["W 150 x 24,0",24,160,102,"6,6","10,3",139,115,"31,5",1384,173,"6,63","197,6",183,"35,9","2,41","55,8","2,73","11,08","4,95","17,48",10206,"0,69","W 150 x 24,0",4.9514563106796112]
["W 150 x 29,8 (H)","29,8",157,153,"6,6","9,3",138,118,"38,5",1739,"221,5","6,72","247,5",556,"72,6","3,8","110,8","4,18","10,95","8,23","17,94",30277,"0,9","W 150 x 29,8 (H)",8.2258064516129021]
["W 150 x 37,1 (H)","37,1",162,154,"8,1","11,6",139,119,"47,8",2244,277,"6,85","313,5",707,"91,8","3,84","140,4","4,22","20,58","6,64","14,67",39930,"0,91","W 150 x 37,1 (H)",6.6379310344827589]
["W 200 x 15,0",15,200,100,"4,3","5,2",190,170,"19,4",1305,"130,5","8,2","147,9",87,"17,4","2,12","27,3","2,55","2,05","9,62","39,44",8222,"0,77","W 200 x 15,0",9.615384615384615]
["W 200 x 19,3","19,3",203,102,"5,8","6,5",190,170,"25,1",1686,"166,1","8,19","190,6",116,"22,7","2,14","35,9","2,59","4,02","7,85","29,31",11098,"0,79","W 200 x 19,3",7.8461538461538458]
["W 200 x 22,5","22,5",206,102,"6,2",8,190,170,29,2029,197,"8,37","225,5",142,"27,9","2,22","43,9","2,63","6,18","6,38","27,42",13868,"0,79","W 200 x 22,5",6.375]
["W 200 x 26,6","26,6",207,133,"5,8","8,4",190,170,"34,2",2611,"252,3","8,73","282,3",330,"49,6","3,1","76,3","3,54","7,65","7,92","29,34",32477,"0,92","W 200 x 26,6",7.9166666666666661]
["W 200 x 31,3","31,3",210,134,"6,4","10,2",190,170,"40,3",3168,"301,7","8,86","338,6",410,"61,2","3,19",94,"3,6","12,59","6,57","26,5",40822,"0,93","W 200 x 31,3",6.5686274509803928]
["W 200 x 35,9 (H)","35,9",201,165,"6,2","10,2",181,161,"45,7",3437,342,"8,67","379,2",764,"92,6","4,09",141,"4,5","14,51","8,09","25,9",69502,"1,03","W 200 x 35,9 (H)",8.0882352941176467]
["W 200 x 41,7 (H)","41,7",205,166,"7,2","11,8",181,157,"53,5",4114,"401,4","8,77","448,6",901,"108,5","4,1","165,7","4,53","23,19","7,03","21,86",83948,"1,04","W 200 x 41,7 (H)",7.0338983050847457]
["W 200 x 46,1 (H)","46,1",203,203,"7,2",11,181,161,"58,6",4543,"447,6","8,81","495,3",1535,"151,2","5,12","229,5","5,58","22,01","9,23","22,36",141342,"1,19","W 200 x 46,1 (H)",9.2272727272727266]
["W 200 x 52,0 (H)",52,206,204,"7,9","12,6",181,157,"66,9",5298,"514,4","8,9","572,5",1784,"174,9","5,16","265,8","5,61","33,34","8,1","19,85",166710,"1,19","W 200 x 52,0 (H)",8.0952380952380949]
["HP 200 x 53,0 (H)",53,204,207,"11,3","11,3",181,161,"68,1",4977,488,"8,55","551,3",1673,"161,7","4,96","248,6","5,57","31,93","9,16","14,28",155075,"1,2","HP 200 x 53,0 (H)",9.159292035398229]
["W 200 x 59,0 (H)",59,210,205,"9,1","14,2",182,158,76,6140,"584,8","8,99","655,9",2041,"199,1","5,18",303,"5,64","47,69","7,22","17,32",195418,"1,2","W 200 x 59,0 (H)",7.21830985915493]
["W 200 x 71,0 (H)",71,216,206,"10,2","17,4",181,161,91,7660,"709,2","9,17","803,2",2537,"246,3","5,28","374,5","5,7","81,66","5,92","15,8",249976,"1,22","W 200 x 71,0 (H)",5.9195402298850581]
["W 200 x 86,0 (H)",86,222,209,13,"20,6",181,157,"110,9",9498,"855,7","9,26","984,2",3139,"300,4","5,32","458,7","5,77","142,19","5,07","12,06",317844,"1,23","W 200 x 86,0 (H)",5.0728155339805818]
["W 250 x 17,9","17,9",251,101,"4,8","5,3",240,220,"23,1",2291,"182,6","9,96",211,91,"18,1","1,99","28,8","2,48","2,54","9,53","45,92",13735,"0,88","W 250 x 17,9",9.5283018867924536]
["W 250 x 22,3","22,3",254,102,"5,8","6,9",240,220,"28,9",2939,"231,3","10,09","267,7",123,"24,1","2,06","38,4","2,54","4,77","7,39","37,97",18629,"0,89","W 250 x 22,3",7.3913043478260869]
["W 250 x 25,3","25,3",257,102,"6,1","8,4",240,220,"32,6",3473,"270,2","10,31","311,1",149,"29,3","2,14","46,4","2,58","7,06","6,07","36,1",22955,"0,89","W 250 x 25,3",6.0714285714285712]
["W 250 x 28,4","28,4",260,102,"6,4",10,240,220,"36,6",4046,"311,2","10,51","357,3",178,"34,8","2,2","54,9","2,62","10,34","5,1","34,38",27636,"0,9","W 250 x 28,4",5.0999999999999996]
["W 250 x 32,7","32,7",258,146,"6,1","9,1",240,220,"42,1",4937,"382,7","10,83","428,5",473,"64,8","3,35","99,7","3,86","10,44","8,02","36,03",73104,"1,07","W 250 x 32,7",8.0219780219780219]
["W 250 x 38,5","38,5",262,147,"6,6","11,2",240,220,"49,6",6057,"462,4","11,05","517,8",594,"80,8","3,46","124,1","3,93","17,63","6,56","33,27",93242,"1,08","W 250 x 38,5",6.5625]
["W 250 x 44,8","44,8",266,148,"7,6",13,240,220,"57,6",7158,"538,2","11,15","606,3",704,"95,1","3,5","146,4","3,96","27,14","5,69","28,95",112398,"1,09","W 250 x 44,8",5.6923076923076925]
["HP 250 x 62,0 (H)",62,246,256,"10,5","10,7",225,201,"79,6",8728,"709,6","10,47","790,5",2995,234,"6,13","357,8","6,89","33,46","11,96","19,1",414130,"1,47","HP 250 x 62,0 (H)",11.962616822429908]
["W 250 x 73,0 (H)",73,253,254,"8,6","14,2",225,201,"92,7",11257,"889,9","11,02","983,3",3880,"305,5","6,47","463,1","7,01","56,94","8,94","23,33",552900,"1,48","W 250 x 73,0 (H)",8.943661971830986]
["W 250 x 80,0 (H)",80,256,255,"9,4","15,6",225,201,"101,9",12550,"980,5","11,1","1088,7",4313,"338,3","6,51","513,1","7,04","75,02","8,17","21,36",622878,"1,49","W 250 x 80,0 (H)",8.1730769230769234]
["HP 250 x 85,0 (H)",85,254,260,"14,4","14,4",225,201,"108,5",12280,"966,9","10,64","1093,2",4225,325,"6,24","499,6",7,"82,07","9,03","13,97",605403,"1,5","HP 250 x 85,0 (H)",9.0277777777777768]
["W 250 x 89,0 (H)",89,260,256,"10,7","17,3",225,201,"113,9",14237,"1095,1","11,18","1224,4",4841,"378,2","6,52","574,3","7,06","102,81","7,4","18,82",712351,"1,5","W 250 x 89,0 (H)",7.398843930635838]
["W 250 x 101,0 (H)",101,264,257,"11,9","19,6",225,201,"128,7",16352,"1238,8","11,27",1395,5549,"431,8","6,57","656,3","7,1","147,7","6,56","16,87",828031,"1,51","W 250 x 101,0 (H)",6.5561224489795915]
["W 250 x 115,0 (H)",115,269,259,"13,5","22,1",225,201,"146,1",18920,"1406,7","11,38","1597,4",6405,"494,6","6,62","752,7","7,16",212,"5,86","14,87",975265,"1,53","W 250 x 115,0 (H)",5.8597285067873299]
["W 310 x 21,0",21,303,101,"5,1","5,7",292,272,"27,2",3776,"249,2","11,77","291,9",98,"19,5","1,9","31,4","2,42","3,27","8,86","53,25",21628,"0,98","W 310 x 21,0",8.8596491228070171]
["W 310 x 23,8","23,8",305,101,"5,6","6,7",292,272,"30,7",4346,285,"11,89","333,2",116,"22,9","1,94","36,9","2,45","4,65","7,54","48,5",25594,"0,99","W 310 x 23,8",7.5373134328358207]
["W 310 x 28,3","28,3",309,102,6,"8,9",291,271,"36,5",5500,356,"12,28",412,158,31,"2,08","49,4","2,55","8,14","5,73","45,2",35441,1,"W 310 x 28,3",5.7303370786516847]
["W 310 x 32,7","32,7",313,102,"6,6","10,8",291,271,"42,1",6570,"419,8","12,49","485,3",192,"37,6","2,13","59,8","2,58","12,91","4,72","41,12",43612,1,"W 310 x 32,7",4.7222222222222223]
["W 310 x 38,7","38,7",310,165,"5,8","9,7",291,271,"49,7",8581,"553,6","13,14","615,4",727,"88,1","3,82","134,9","4,38","13,2","8,51","46,66",163728,"1,25","W 310 x 38,7",8.5051546391752577]
["W 310 x 44,5","44,5",313,166,"6,6","11,2",291,271,"57,2",9997,"638,8","13,22","712,8",855,103,"3,87",158,"4,41","19,9","7,41",41,194433,"1,26","W 310 x 44,5",7.4107142857142865]
["W 310 x 52,0",52,317,167,"7,6","13,2",291,271,67,11909,"751,4","13,33","842,5",1026,"122,9","3,91","188,8","4,45","31,81","6,33","35,61",236422,"1,27","W 310 x 52,0",6.3257575757575761]
["HP 310 x 79,0 (H)",79,299,306,11,11,277,245,100,16316,"1091,3","12,77","1210,1",5258,"343,7","7,25","525,4","8,2","46,72","13,91","22,27",1089258,"1,77","HP 310 x 79,0 (H)",13.909090909090908]
["HP 310 x 93,0 (H)",93,303,308,"13,1","13,1",277,245,"119,2",19682,"1299,1","12,85","1450,3",6387,"414,7","7,32","635,5","8,26","77,33","11,76","18,69",1340320,"1,78","HP 310 x 93,0 (H)",11.755725190839694]
["W 310 x 97,0 (H)",97,308,305,"9,9","15,4",277,245,"123,6",22284,1447,"13,43","1594,2",7286,"477,8","7,68",725,"8,38","92,12","9,9","24,77",1558682,"1,79","W 310 x 97,0 (H)",9.9025974025974026]
["W 310 x 107,0 (H)",107,311,306,"10,9",17,277,245,"136,4",24839,"1597,3","13,49","1768,2",8123,"530,9","7,72","806,1","8,41","122,68",9,"22,48",1754271,"1,8","W 310 x 107,0 (H)",9]
["HP310 x 110,0 (H)",110,308,310,"15,4","15,5",277,245,141,23703,"1539,1","12,97","1730,6",7707,"497,3","7,39","763,7","8,33","125,66",10,"15,91",1646104,"1,8","HP310x110,0 (H)",10]
["W 310 x 117,0 (H)",117,314,307,"11,9","18,7",277,245,"149,9",27563,"1755,6","13,56","1952,6",9024,"587,9","7,76","893,1","8,44","161,61","8,21","20,55",1965950,"1,8","W 310 x 117,0 (H)",8.2085561497326207]
["HP310 x 125,0 (H)",125,312,312,"17,4","17,4",277,245,159,27076,"1735,6","13,05","1963,3",8823,"565,6","7,45","870,6","8,38","177,98","8,97","14,09",1911029,"1,81","HP310 x 125,0 (H)",8.9655172413793114]
["W 360 x 32,9","32,9",349,127,"5,8","8,5",332,308,"42,1",8358,479,"14,09","547,6",291,"45,9","2,63",72,"3,2","9,15","7,47","53,1",84111,"1,17","W 360 x 32,9",7.4705882352941178]
["W 360 x 39,0",39,353,128,"6,5","10,7",332,308,"50,2",10331,"585,3","14,35","667,7",375,"58,6","2,73","91,9","3,27","15,83","5,98","47,32",109551,"1,18","W 360 x 39,0",5.9813084112149539]
["W 360 x 44,0",44,352,171,"6,9","9,8",332,308,"57,7",12258,"696,5","14,58","784,3",818,"95,7","3,77",148,"4,43","16,7","8,72","44,7",239091,"1,35","W 360 x 44,0",8.724489795918366]
["W 360 x 51,0",51,355,171,"7,2","11,6",332,308,"64,8",14222,"801,2","14,81","899,5",968,"113,3","3,87","174,7","4,49","24,65","7,37","42,75",284994,"1,36","W 360 x 51,0",7.3706896551724137]
["W 360 x 57,8","57,8",358,172,"7,9","13,1",332,308,"72,5",16143,"901,8","14,92","1014,8",1113,"129,4","3,92","199,8","4,53","34,45","6,56","38,96",330394,"1,37","W 360 x 57,8",6.5648854961832059]
["W 360 x 64,0",64,347,203,"7,7","13,5",320,288,"81,7",17890,"1031,1","14,8","1145,5",1885,"185,7","4,8","284,5","5,44","44,57","7,52","37,4",523362,"1,46","W 360 x 64,0",7.5185185185185182]
["W 360 x 72,0",72,350,204,"8,6","15,1",320,288,"91,3",20169,"1152,5","14,86","1285,9",2140,"209,8","4,84","321,8","5,47","61,18","6,75","33,47",599082,"1,47","W 360 x 72,0",6.7549668874172184]
["W 360 x 79,0",79,354,205,"9,4","16,8",320,288,"101,2",22713,"1283,2","14,98",1437,2416,"235,7","4,89","361,9","5,51","82,41","6,1","30,68",685701,"1,48","W 360 x 79,0",6.1011904761904763]
["W 360 x 91,0 (H)",91,353,254,"9,5","16,4",320,288,"115,9",26755,"1515,9","15,19","1680,1",4483,353,"6,22","538,1","6,9","92,61","7,74","30,34",1268709,"1,68","W 360 x 91,0 (H)",7.7439024390243913]
["W 360 x 101,0 (H)",101,357,255,"10,5","18,3",320,286,"129,5",30279,"1696,3","15,29","1888,9",5063,"397,1","6,25","606,1","6,93","128,47","6,97","27,28",1450410,"1,68","W 360 x 101,0 (H)",6.9672131147540979]
["W 360 x 110,0 (H)",110,360,256,"11,4","19,9",320,288,"140,6",33155,"1841,9","15,36","2059,3",5570,"435,2","6,29","664,5","6,96","161,93","6,43","25,28",1609070,"1,69","W 360 x 110,0 (H)",6.4321608040201008]
["W 360 x 122,0 (H)",122,363,257,13,"21,7",320,288,"155,3",36599,"2016,5","15,35","2269,8",6147,"478,4","6,29","732,4","6,98","212,7","5,92","22,12",1787806,"1,7","W 360 x 122,0 (H)",5.9216589861751157]
["W 410 x 38,8","38,8",399,140,"6,4","8,8",381,357,"50,3",12777,"640,5","15,94","736,8",404,"57,7","2,83","90,9","3,49","11,69","7,95","55,84",153190,"1,32","W 410 x 38,8",7.9545454545454541]
["W 410 x 46,1","46,1",403,140,7,"11,2",381,357,"59,2",15690,"778,7","16,27","891,1",514,"73,4","2,95","115,2","3,55","20,06","6,25","50,94",196571,"1,33","W 410 x 46,1",6.25]
["W 410 x 53,0",53,403,177,"7,5","10,9",381,357,"68,4",18734,"929,7","16,55","1052,2",1009,114,"3,84","176,9","4,56","23,38","8,12","47,63",387194,"1,48","W 410 x 53,0",8.1192660550458715]
["W 410 x 60,0",60,407,178,"7,7","12,8",381,357,"76,2",21707,"1066,7","16,88","1201,5",1205,"135,4","3,98","209,2","4,65","33,78","6,95","46,42",467404,"1,49","W 410 x 60,0",6.953125]
["W 410 x 67,0",67,410,179,"8,8","14,4",381,357,"86,3",24678,"1203,8","16,91","1362,7",1379,"154,1",4,239,"4,67","48,11","6,22","40,59",538546,"1,5","W 410 x 67,0",6.2152777777777777]
["W 410 x 75,0",75,413,180,"9,7",16,381,357,"95,8",27616,"1337,3","16,98","1518,6",1559,"173,2","4,03","269,1","4,7","65,21","5,63","36,8",612784,"1,51","W 410 x 75,0",5.625]
["W 410 x 85,0",85,417,181,"10,9","18,2",381,357,"108,6",31658,"1518,4","17,07","1731,7",1804,"199,3","4,08","310,4","4,74","94,48","4,97","32,72",715165,"1,52","W 410 x 85,0",{"$f":"D69/2/F69","v":4.9725274725274726}]
["W 460 x 52,0",52,450,152,"7,6","10,8",428,404,"66,6",21370,"949,8","17,91","1095,9",634,"83,5","3,09","131,7","3,79","21,79","7,04","53,21",304837,"1,47","W 460 x 52,0",7.0370370370370363]
["W 460 x 60,0",60,455,153,8,"13,3",428,404,"76,2",25652,"1127,6","18,35","1292,1",796,"104,1","3,23","163,4","3,89","34,6","5,75","50,55",387230,"1,49","W 460 x 60,0",5.7518796992481196]
["W 460 x 68,0",68,459,154,"9,1","15,4",428,404,"87,6",29851,"1300,7","18,46","1495,4",941,"122,2","3,28","192,4","3,93","52,29",5,"44,42",461163,"1,5","W 460 x 68,0",5]
["W 460 x 74,0",74,457,190,9,"14,5",428,404,"94,9",33415,"1462,4","18,77","1657,4",1661,"174,8","4,18","271,3","4,93","52,97","6,55","44,89",811417,"1,64","W 460 x 74,0",6.5517241379310347]
["W 460 x 82,0",82,460,191,"9,9",16,428,404,"104,7",37157,"1615,5","18,84","1836,4",1862,195,"4,22","303,3","4,96","70,62","5,97","40,81",915745,"1,64","W 460 x 82,0",5.96875]
["W 460 x 89,0",89,463,192,"10,5","17,7",428,404,"114,1",41105,"1775,6","18,98","2019,4",2093,218,"4,28",339,"5,01","92,49","5,42","38,44",1035073,"1,65","W 460 x 89,0",5.4237288135593227]
["W 460 x 97,0",97,466,193,"11,4",19,428,404,"123,4",44658,"1916,7","19,03","2187,4",2283,"236,6","4,3","368,8","5,03","115,05","5,08","35,44",1137180,"1,66","W 460 x 97,0",5.0789473684210522]
["W 460 x 106,0",106,469,194,"12,6","20,6",428,404,"135,1",48978,"2088,6","19,04","2394,6",2515,"259,3","4,32","405,7","5,05","148,19","4,71","32,05",1260063,"1,67","W 460 x 106,0",4.7087378640776691]
["W 530 x 66,0",66,525,165,"8,9","11,4",502,478,"83,6",34971,"1332,2","20,46",1558,857,"103,9","3,2",166,"4,02","31,52","7,24","53,73",562854,"1,67","W 530 x 66,0",7.2368421052631575]
["W 530 x 72,0",72,524,207,9,"10,9",502,478,"91,6",39969,"1525,5","20,89","1755,9",1615,156,"4,2","244,6","5,16","33,41","9,5","53,13",1060548,"1,84","W 530 x 72,0",9.4954128440366965]
["W 530 x 74,0",74,529,166,"9,7","13,6",502,478,"95,1",40969,"1548,9","20,76","1804,9",1041,"125,5","3,31","200,1","4,1","47,39","6,1","49,26",688558,"1,68","W 530 x 74,0",6.1029411764705888]
["W 530 x 82,0",82,528,209,"9,5","13,3",501,477,"104,5",47569,"1801,8","21,34","2058,5",2028,"194,1","4,41","302,7","5,31","51,23","7,86","50,25",1340255,"1,85","W 530 x 82,0",7.8571428571428568]
["W 530 x 85,0",85,535,166,"10,3","16,5",502,478,"107,7",48453,"1811,3","21,21","2099,8",1263,"152,2","3,42","241,6","4,17","72,93","5,03","46,41",845463,"1,69","W 530 x 85,0",5.0303030303030303]
["W 530 x 92,0",92,533,209,"10,2","15,6",502,478,"117,6",55157,"2069,7","21,65","2359,8",2379,"227,6","4,5","354,7","5,36","75,5","6,7","46,84",1588565,"1,86","W 530 x 92,0",6.6987179487179489]
["W 530 x 101,0",101,537,210,"10,9","17,4",502,470,130,62198,"2316,5","21,87","2640,4",2693,"256,5","4,55","400,6","5,4","106,04","6,03","43,14",1812734,"1,86","W 530 x 101,0",6.0344827586206904]
["W 530 x 109,0",109,539,211,"11,6","18,8",501,469,"139,7",67226,"2494,5","21,94",2847,2952,"279,8","4,6","437,4","5,44","131,38","5,61","40,47",1991291,"1,87","W 530 x 109,0",5.6117021276595747]
["W 610 x 101,0",101,603,228,"10,5","14,9",573,541,"130,3",77003,2554,"24,31","2922,7",2951,"258,8","4,76",405,"5,76","81,68","7,65","51,54",2544966,"2,07","W 610 x 101,0",7.651006711409396]
["W 610 x 113,0",113,608,228,"11,2","17,3",573,541,"145,3",88196,"2901,2","24,64","3312,9",3426,"300,5","4,86","469,7","5,82","116,5","6,59","48,34",2981078,"2,08","W 610 x 113,0",6.5895953757225429]
["W 610 x 125,0",125,612,229,"11,9","19,6",573,541,"160,1",99184,"3241,3","24,89","3697,3",3933,"343,5","4,96","536,3","5,89","159,5","5,84","45,45",3441766,"2,09","W 610 x 125,0",5.8418367346938771]
["W 610 x 140,0",140,617,230,"13,1","22,2",573,541,"179,3",112619,"3650,5","25,06","4173,1",4515,"392,6","5,02",614,"5,94","225,01","5,18","41,27",3981687,"2,1","W 610 x 140,0",5.1801801801801801]
["W 610 x 155,0",155,611,324,"12,7",19,573,541,"198,1",129583,"4241,7","25,58","4749,1",10783,"665,6","7,38","1022,6","8,53","200,77","8,53","42,6",9436714,"2,47","W 610 x 155,0",8.526315789473685]
["W 610 x 174,0",174,616,325,14,"21,6",573,541,"222,8",147754,"4797,2","25,75","5383,3",12374,"761,5","7,45","1171,1","8,58","286,88","7,52","38,63",10915665,"2,48","W 610 x 174,0",7.5231481481481479]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"MAX(Y4:Y91)","v":13.909090909090908}]

{"sheet":"fy","index":3,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Propriedades Mecânicas","Limite de Escoamento (MPa) ","Limite de Resistência (MPa) ","Alongamento após ruptura,% (lo=200mm) "]
["MR 250",250,400,18]
["ASTM A 572 Grau 50",345,450,18]
["AÇO COR 500",370,500]

{"sheet":"Soldagem","index":4,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,8,0],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[10,0,10,5],[0,0,0,5],[1,0,1,4],[1,5,3,5],[2,0,3,0],[2,1,2,4],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3]]}
["Recomendações"]
["Soldagem (mm)",null,null,null,null,"Parafusos"]
["Aço","Processo"]
[null,"Eletrodo Revestido","MIG/MAG","Arco Submerso","Eletrodo Tubular"]
["ASTM A 572","E 7018","ER 70 S6","F7AO EM 12K","E70T-1","ASTM A 325"]
[null,null,null,null,"E71T-1","TIPO 1"]
[null,null,null,null,"E70T-4"]
["AÇO COR 500 (**)","E 7018 W","ER 8018 S-G","F7AO EW","E80T1 W","ASTM A 325"]
[null,"E 7018 G",null,null,"E71T8 Ni1","TIPO 3 GRAU A (*)"]
[]
["(*) Porcas, parafusos e conexões em aço galvanizado sem pintura não devem ser utilizados na união de aços patináveis. Devido à grande diferença de potencial desenvolvida entre o revestimento de zinco e o aço da estrutura, podem originar corrosão galvânica.\n(**) Para soldagem do aço AÇO COR 500 através de múltiplos passes, pode-se utilizar eletrodos de composição química especial somente nos dois últimos filetes, que ficam, efetivamente, em contato com a atmosfera. Para passe simples (1 cordão), pode-se utilizar eletrodos convencionais, pois haverá diluição na poça de fusão. "]

{"sheet":"Pintura","index":5,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[0,0,0,3],[1,0,2,0],[1,1,1,3],[3,1,3,2],[4,0,5,0],[4,3,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[8,0,9,0],[8,3,9,3]]}
["Pintura"]
["Recomendação","Atmosfera"]
[null,"Rural","Industrial","Marítima"]
["Preparo da Superfície","Jateamento abrasivo seco, até o padrão Sa 2 1/2",null,"Jateamento abrasivo seco, até o padrão Sa 3"]
["Tinta de Fundo","Primer acrílico,","Primer epoxídico,","Primer epoxídico rico em zinco, 1 demão, 75 µm"]
[null,"1 demão, 50 µm","1 demão, 75 µm"]
["Tinta Intermediária","-","-","Esmalte epoxídico,"]
[null,null,null,"1 demão, 75 µm"]
["Tinta de Acabamento","Esmalte acrílico WB,","Esmalte epoxídico,","Esmalte poliuretâno, alifático, 1 demão, 75 µm"]
[null,"2 demaõs, 40 µm/demão","2 demãos, 100 µm/demão"]
["Espessura Total Recomendada","130 µm","275 µm","275 µm"]
["(base seca)"]
["Expectativa de Durabilidade","5-9 anos","6-9 anos","7-11 anos"]
["Observações","Boa resistência à calcinação","Calcina","Boa resistência à calcinação"]